





Installer une microSD (read/write) et détection usb du microcontrôleur (configuration/chargement)


 MicroSD sur un stm32





Connecteur J1 USB (détection)





Schématisation :

